МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 апреля 2018 г. N НА-51-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ",
ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2008 Г. N АМ-23-Р

Внести изменения в Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р, согласно приложению к настоящему распоряжению.

Заместитель Министра
Н.А.АСАУЛ

Приложение
к распоряжению Минтранса России
от _________ N ___

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ "НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ",
ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАРТА 2008 Г. N АМ-23-Р

1. В пункте 7 таблицу подпункта 7.1.1 дополнить позициями 103 - 111 в следующей редакции:

103	Lada Granta 219010 1.6
(ВАЗ-11186)	4L	87	1,596	5M	8,2	
104	Lada Granta 219170 1.6
(ВАЗ-21127)	4L	106	1,596	5M	8,1	
105	Lada Priora 217020 1.6
(ВАЗ-21116)	4L	87	1,596	5M	8,0	
106	Lada Kalina 219410 1.6
(ВАЗ-11186)	4L	87	1,596	5M	8,6	
107	Lada Largus 1.6 (RSOY5L)
(Renault K4M 490)	4L	105	1,598	5M	10,7	
108	Lada Vesta 1.6
(ВАЗ-21129)	4L	106	1,596	5M	8,5	
109	Lada XRay 1.6
(ВАЗ-21129)	4L	106	1,596	5M	8,6	
110	Lada XRay 1.6
(Renault H4M)	4L	110	1,598	5M	8,2	
111	УАЗ-3163-10 Patriot
(ЗМЗ-40905)	4L	128	2,693	5M	13,8	

2. В пункте 8 таблицу подпункта 8.1.2 изложить в следующей редакции:

Модель, марка, модификация автомобиля	Число и расположение цилиндров	Мощность двигателя, л.с.	Рабочий объем, л	КПП	Базовая норма расхода топлива, л/100 км	
1	2	3	4	5	6	
АТС						
326031
(вед. 25 мест ш. Урал 43203-1151-41;
ЯМЗ-236НЕ2-24)	6V	230	11,15	5M	36,6D	
476110
(вахт. 32 места; КамАЗ-43118-15;
КамАЗ-740.31)	8V	224	10,85	10M	34,6D	
Богдан						
А09214 "Богдан"
(вед. 23 места; Isuzu)	4L	175	5,193	6M	21,7D	
А09202 "Богдан"
(вед. 21 место; Isuzu)	4L	121	4,57	5M	21,7D	
А09204 "Богдан"
(вед. 21 место; Isuzu)	4L	175	5,193	5M	24,9D	
ВолАЗ						
6270-10
(гор. 125 мест; Scania DC903)	6L	300	8,97	5A	50,5D	
ГАЗ						
2217
(6 мест; Chrysler)	4L	133,3	2,429	5M	13,9	
2217
(6 мест; ЗМЗ-40524)	4L	123,8	2,464	5M	14,1	
2217
(6 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	14,4	
2217
(7 мест; ЗМЗ-40522T)	4L	140	2,464	5M	14,7	
22171
(10 мест; ЗМЗ-40630D)	4L	140	2,464	5M	14,7	
22171
(10 мест; ЗМЗ-40630D)	4L	98	2,3	5M	14,2	
22171
(10 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	14,6	
22171
(11 мест; ЗМЗ-405240)	4L	123,8	2,464	5M	14,3	
22171
(6 мест; Chrysler)	4L	133,3	2,429	5M	13,7	
22171-730
(7 мест; Chrysler)	4L	133,3	2,429	5M	13,8	
221710 "Соболь"
(7 мест; Chrysler)	4L	133,3	2,429	5M	14,2	
2217-288 "Бизнес"
(7 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	15,2	
22171
(11 мест; ГАЗ-560)	4L	95	2,134	5M	10,2D	
22177
(6 мест; ЗМЗ-40522R)	4L	145	2,464	5M	15,6	
2752
(7 мест; Chrysler)	4L	137	2,429	5M	13,0	
3221 "Бизнес"
(9 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	15,0	
3221
(школьный 13 мест; УМЗ-4216)	4L	107	2,89	5M	13,0	
3221-216
(8 мест; УМЗ-4216)	4L	107	2,89	5M	15,1	
3221-218
(8 мест; УМЗ-4216)	4L	107	2,89	5M	15,4	
32213
(13 мест; ЗМЗ-405220)	4L	140	2,464	5M	15,8	
32213
(13 мест; Chrysler)	4L	133,3	2,429	5M	14,6	
32213
(14 мест; ЗМЗ-40260F)	4L	86	2,445	5M	16,9	
32213
(7 мест; ЗМЗ-405240)	4L	123,8	2,464	5M	14,3	
32213
(13 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	15,2	
322132
(14 мест; УМЗ-421600)	4L	102	2,89	5M	14,9	
32213-408
(13 мест; ЗМЗ-405240)	4L	123,8	2,464	5M	15,5	
322173
(14 мест; ЗМЗ-405220)	4L	140	2,464	5M	18,3	
322173
(14 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	17,3	
323810 "Баргузин"
(7 мест; ЗМЗ-40630D)	4L	98	2,3	5M	14,6	
32590C
(11 мест; УМЗ-421600)	4L	107	2,89	5M	15,4	
22171
(11 мест; УМЗ-421640)	4L	107	2,89	5M	13,4	
22177
(7 мест; УМЗ-421640)	4L	107	2,89	5M	14,8	
32213
(13 мест; УМЗ-421640)	4L	107	2,89	5M	14,5	
A65R32
(вед. 17 мест; Cummins ISF2.8s R148)	4L	149,6	2,776	5M	14,2D	
A65R33
(вед. 18 мест; A27400 Evotech 2.7)	4L	107	2,69	5M	17,0	
4235-33
(вед. 26 мест; Cummins 4ISBe185B)	4L	185	4,461	5M	23,5D	
4235-01
(гор. 54 места; Cummins 4ISBe150B)	4L	150	3,92	5M	26,2D	
4235-31
(вед. 31 место; Cummins 4ISBe185B)	4L	185	4,461	5M	26,0D	
4235-32
(вед. 30 мест; Cummins 4ISBe185B)	4L	185	4,461	5M	25,7D	
4235-33
(гор. 56 мест; Cummins 4ISBe185B)	4L	185	4,461	5M	24,8D	
4238
(вед. 36 мест; Cummins 6ISBe 210)	6L	210	6,7	6M	28,2D	
423800
(м/г 37 мест; Cummins EQB210-20)	6L	210	5,88	6M	22,2D	
4238-02
(м/г 35 мест; Cummins 6ISBe 210)	6L	210	6,7	6M	22,8D	
4238-01
(вед. 40 мест; Cummins 6ISBe 210)	6L	210	6,7	6M	28,5D	
4238-45
(школьный 34 места; Cummins 6ISBe4210B)	6L	210	5,88	6M	26,7D	
ЛиАЗ						
5256.23-01
(вед. 28 мест; Caterpillar 3126)	6L	300	7,25	3A	35,7D	
5256.23-01
(пригор. 44 места; Caterpillar3126E)	6L	304	7,241	6M	33,6D	
5256.26
(гор. 110 мест; Caterpillar 3126E)	6L	230	7,2	5A	41,7D	
5256.26
(гор. 104 места; Caterpillar 3126E)	6L	230	7,2	3A	38,2D	
5256.26
(гор. 104 места; Caterpillar 3126E)	6L	230	7,241	4A	39,6D	
5256.26
(пригор. 104 места; Caterpillar 3126E)	6L	230	7,2	6M	36,8D	
5256.36
(гор. 110 мест; ЯМЗ-6563.10)	6V	227	11,15	4A	41,3D	
5256.36
(пригор. 88 мест; ЯМЗ-6563.10)	6V	226	11,15	3A	37,7D	
5256.36-01
(пригор. 88 мест; ЯМЗ-6563.10)	6V	226	11,15	5M	36,8D	
5256.45
(гор. 110 мест; КамАЗ-740.31)	8V	240	10,85	3A	46,3D	
5256.46-01
(пригор. 94 места; КамАЗ-740.65)	8V	238	10,85	6M	38,8D	
5256.53
(гор. 116 мест; Cummins 6ISB245B)	6L	245	6,692	6A	47,7D	
525623-01
(гор. 66 мест; Caterpillar 3126EA)	6L	234	7,241	4A	39,2D	
525623-01
(м/г 44 места; Caterpillar 3126)	6L	304	7,241	6M	28,9D	
525623-01
(пригор. 66 мест; Caterpillar 3126EA)	6L	234	7,241	4A	36,4D	
525633-01
(вед. 45 мест; ЯМЗ-236HE)	6V	216	11,15	5M	35,2D	
525653
(пригор. 88 мест; Cummins 6ISB245B)	6L	245	6,692	6A	33,6D	
525653-01
(вед. 45 мест; Cummins 6ISB245B)	6L	245	6,692	6A	38,7D	
5293
(гор. 100 мест; Caterpillar 3126E)	6L	234	7,241	4A	41,1D	
62132
(гор. 145 мест; MAN D0836LOH02)	6L	280	6,87	6A	55,1D	
62132
(пригор. 145 мест; MAN D0836LOH02)	6L	280	6,87	6A	45,8D	
МАЗ						
103.003
(вед. 25 мест; Д-260.5E)	6L	230	7,12	5M	32,0D	
103.062
(вед. 25 мест; OM906LA)	6L	231	6,374	6M	34,4D	
103.065
(гор; 96 мест; OM906LA)	6L	231	6,374	3A	38,3D	
103.465
(гор. 100 мест; OM906LA)	6L	231	6,374	3A	38,5D	
103.565
(гор. 96 мест; OM906LA)	6L	231	6,374	4A	39,4D	
107.466
(гор. 145 мест; OM906LAIII)	6L	279	6,374	3A	44,6D	
226060
(вед. 31 место; OM904LA)	4L	177	4,25	6M	24,7D	
103485
(гор. 98 мест; OM906LA.V/3)	6L	286	6,374	6A	36,6D	
МАРЗ						
4251-01
(вед. 25 мест; Cummins ISDe140-30)	4L	140	4,461	5M	22,2D	
5277
(вед. 27 мест; ЯМЗ-236HE)	6V	230	11,15	5M	34,2D	
5277-01
(вед. 45 мест; Cummins 6ISBe270)	6L	273	6,692	4A	36,7D	
НефАЗ						
5299-10-15
(вед. 25 мест; КамАЗ-740.31)	8V	224	10,85	5M	33,8D	
5299-0000010-32
(гор. 109 мест; Cummins 6ISBe270B)	6L	270	6,7	6M	38,2D	
5299-0000010-33
(гор. 109 мест; КамАЗ-740.65)	8V	240	11,76	6M	40,7D	
5299-0000017-33
(м/г. 51 место; КамАЗ-740.62)	8V	280	11,76	6M	29,4D	
5299-10-15
(гор. 114 мест; КамАЗ-740.31)	8V	240	10,85	5M	39,0D	
5299-10-16
(вед. 45 мест; КамАЗ-740.31)	8V	240	10,85	5M	35,2D	
5299-10-33
(вед. 30 мест; КамАЗ-740.65)	8V	240	11,76	6M	32,9D	
5299-11-33
(вед. 46 мест; КамАЗ-740.62)	8V	280	11,76	6M	36,7D	
5299-17-32
(вед. 45 мест; Cummins 6ISBe270B)	6L	270	6,69	5M	35,3D	
5299-30-31
(гор. 101 место; КамАЗ-820.61-260)	8V	260	11,76	4A	58.5M3 КПГ	
5299-30-32
(гор. 101 место; Cummins 6ISBe270B)	6L	273	6,7	4A	41,4D	
ПАЗ						
32031-01
(вед. 23 места; Cummins 4ISBeB150)	4L	150	3,92	5M	22,7D	
320401-01
(гор. 52 места; Cummins B3.9-140)	4L	140	3,92	5M	23,7D	
320401-01
(пригор. 37 мест; CumminsB3.9-140)	4L	140	3,92	5M	22,1D	
320401-03
(вед. 26 мест; Cummins ISBeB185B)	4L	183	4,461	5M	22,5D	
320402-03
(гор. 43 места; Cummins ISBeB185B)	4L	185	4,461	5M	21,4D	
32053
(вед. 25 мест; ЗМЗ-523400)	8V	130	4,67	4M	32,1	
32053
(приг. 41 место; ЗМЗ-5234.40S)	8V	125	4,67	4M	30,9	
3205-30
(вед. 25 мест; ЗМЗ-511)	8V	125	4,25	4M	30,2	
32053-70
(вед. 23 м; ЗМЗ-523400)	8V	130	4,67	4M	32,4	
320538-70
(школьный 22 места; ЗМЗ-5234)	8V	130	4,67	4M	31,6	
3206-110-60
(вед. 25 мест; ЗМЗ-52340S)	8V	124	4,67	4M	30,4	
3206-110-70
(школьный 26 мест; ЗМЗ-5234)	8V	130	4,67	4M	32,9	
3237-01
(гор. 55 мест; Cummins 4ISBe B150)	4L	150	3,92	5A	29,6D	
REAL
(вед. 23 места; Hyundai D 4AL)	4L	117	3,298	5M	21,1D	
REAL
(вед. 23 места; Hyundai D4DD)	4L	140	3,907	5M	23,7D	
320414-05
(гор. 64 места; Cummins ISF3.8s4 R168)	4L	166	3,76	5M	27,6D	
УАЗ						
220600
(11 мест; ЗМЗ-409110)	4L	112	2,693	4M	15,5	
22069-04
(13 мест; УМЗ-4218)	4L	84	2,89	4M	16,9	
220695
(11 мест; ЗМЗ-409100)	4L	128	2,693	4M	15,0	
220695-04
(9 мест; ЗМЗ-409100)	4L	112	2,693	4M	14,7	
396252-03
(9 мест; ЗМЗ-40210L)	4L	75	2,445	4M	15,9	
396254
(10 мест; УМЗ-42130A)	4L	99	2,89	4M	15,5	
УРАЛ						
3255-0010-41
(вахт. 22 места; ЯМЗ-236-HE2)	6V	230	11,15	5M	34,2D	
32552-0010-01
(вахт. 23 места; ЯМЗ-236 M2)	6V	180	11,15	5M	28,9D	
ВОЛЖАНИН						
32901-0000010
(вед. 18 мест; TATA 697 TC55)	6L	130	5,675	5M	22,5D	
5270-0000020-06
(вед. 33 места; Deutz BF6M1013)	6L	285	7,146	6A	41,7D	
5270-0000020-06
(вед. 41 место; Deutz BF6M1013)	6L	285	7,146	4A	38,9D	
5270-0000020-06
(гор. 104 места; Deutz BF6M1013)	6L	286	7,146	6A	41,4D	
52701-10-06
(вед. 46 мест; Deutz BF6M1013ECP)	6L	265	7,146	6M	33,2D	
52701-000001-06
(вед. 41 место; Deutz BF6M1013)	6L	286	7,146	6A	36,9D	
52702-000001-06
(вед. 41 место; Deutz BF6M1013)	6L	285	7,146	5M	35,9D	
52702-000001-02
(вед. 45 мест; ЯМЗ-236HE2)	6V	230	11,15	5M	39,0D	
Volgabus						
5270-0000010
(гор. 97 мест; MAN D0836LOH64)	6L	290	6,872	6A	38,7D	

3. В пункте 9 таблицу подпункта 9.1.1 дополнить позициями следующего содержания:

ГАЗ						
330202 (УМЗ-421640)	4L	107	2,89	5M	14,1	
A22R32 Next (Cummins ISF2.8s 4129P)	4L	120	2,776	5M	12,1D	
A21R23 Next (A27400 Evotech 2.7)	4L	107	2,69	5M	14,1	
ГАЗон Next C41R11 (ЯМЗ-53441)	4L	150	4,53	5M	17,8D	

4. В пункте 12 таблицу подпункта 12.1.1 дополнить позициями следующего содержания:

ГАЗ						
ГАЗ-2752 (УМЗ-421640)	4L	107	2,89	5M	13,4	
ГАЗ-27527 (г/п; УМЗ-421640)	4L	120	2,776	5M	14,6	
ГАЗ A23R33 Next (A27400 Evotech 2.7)	4L	107	2,69	5M	14,5	
ГАЗ A32R32 Next (г/п; Cummins ISF2.8s4 R148;)	4L	149,6	2,776	5M	12,3D	

5. Таблицу в приложении N 2 изложить в следующей редакции:

"Предельные значения
зимних надбавок к нормам расхода топлива по субъектам
Российской Федерации и их частям

N пп	Субъект Российской Федерации или его часть <1>	Количество месяцев и срок действия зимних надбавок	Предельная величина зимних надбавок не более, % <2>	
1	2	3	4	
1	Москва	5.0
01.XI..31.III	10	
2	Белгородская область	4.0
15.XI..15.III	7	
3	Брянская область	5.0
01.XI..31.III	10	
4	Владимирская область	5.0
01.XI..31.III	10	
5	Воронежская область	5.0
01.XI..31.III	10	
6	Ивановская область	5.0
01.XI...31.III	10	
7	Калужская область	5.0
01.XI...31.III	10	
8	Костромская область	5.0
01.XI...31.III	10	
9	Курская область	5.0
01.XI...31.III	10	
10	Липецкая область	5.0
01.XI...31.III	10	
11	Московская область	5.0
01.XI...31.III	10	
12	Орловская область	5.0
01.XI...31.III	10	
13	Рязанская область	5.0
01.XI...31.III	10	
14	Смоленская область	5.0
01.XI...31.III	10	
15	Тамбовская область	5.0
01.XI...31.III	10	
16	Тверская область	5.0
01.XI...31.III	10	
17	Тульская область	5.0
01.XI...31.III	10	
18	Ярославская область	5.0
01.XI...31.III	10	
19	Санкт-Петербург	5.0
01.XI..31.III	10	
20	Республика Карелия	5.5
01.XI...15.IV	12	
21	Республика Коми (за исключением городского округа Воркуты и городского округа Инты)	6.0
01.XI...30.IV	15	
21.1	Городской округ Воркута и городской округ Инта Республики Коми	6.5
15.X...30.IV	15	
22	Архангельская область (за исключением Ненецкого автономного округа)	6.0
01.XI...30.IV	15	
23	Ненецкий автономный округ	6.0
15.X...15.IV	18	
24	Вологодская область	5.0
01.XI...31.III	10	
25	Калининградская область	4.0
15.XI..15.III	7	
26	Ленинградская область	5.0
01.XI...31.III	10	
27	Мурманская область	6.0
01.XI...30.IV	15	
28	Новгородская область	5.0
01.XI...31.III	10	
29	Псковская область	5.0
01.XI...31.III	10	
30	Республика Дагестан	3.0
01.XII...1.III	5	
31	Республика Ингушетия	3.0
01.XII...1.III	5	
32	Чеченская Республика	3.0
01.XII...1.III	5	
33	Кабардино-Балкарская Республика	3.0
01.XII...1.III	5	
34	Карачаево-Черкесская Республика	3.0
01.XII...1.III	5	
35	Республика Северная Осетия - Алания	3.0
01.XII...1.III	5	
36	Ставропольский край	3.5
01.XII..15.III	5	
37	Республика Башкортостан	5.5
01.XI...15.IV	12	
38	Республика Марий Эл	5.0
01.XI..31.III	10	
39	Республика Мордовия	5.0
01.XI..31.III	10	
40	Республика Татарстан	5.0
01.XI...31.III	10	
41	Удмуртская Республика	5.0
01.XI...31.III	10	
42	Чувашская Республика	5.0
01.XI...31.III	10	
43	Кировская область	5.5
15.X...31.III	12	
44	Нижегородская область	5.0
01.XI...31.III	10	
45	Оренбургская область	6.0
15.X...15.IV	15	
46	Пензенская область	5.0
01.XI...31.III	10	
47	Пермский край (за исключением Коми-Пермяцкого округа)	5.5
01.XI...15.IV	10	
47.1	Коми-Пермяцкий округ Пермского края	6.0
01.XI...15.IV	18	
48	Самарская область	5.0
01.XI...31.III	10	
49	Саратовская область	5.0
01.XI...31.III	10	
50	Ульяновская область	5.0
01.XI...31.III	10	
51	Курганская область	5.5
01.XI...15.IV	10	
52	Свердловская область	5.5
01.XI...15.IV	10	
53	Тюменская область (за исключением Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов)	5.5
01.XI...15.IV	12	
54	Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области	6.5
15.X...30.IV	18	
55	Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области	6.5
15.X...30.IV	18	
56	Челябинская область	5.5
01.XI...15.IV	10	
57	Республика Алтай	5.5
01.XI...15.IV	15	
58	Республика Бурятия	6.0
01.XI...30.IV	18	
59	Республика Тыва	6.0
01.XI...30.IV	18	
60	Республика Хакасия	6.0
01.XI...30.IV	18	
61	Алтайский край	5.5
01.XI...15.IV	15	
62	Красноярский край (за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Туруханского, Северо-Енисейского районов)	5.5
01.XI...15.IV	15	
62.1	Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края	7.0
15.X...15.V	18	
62.2	Эвенкийский район Красноярского края	7.0
15.X...15.V	18	
62.3	Туруханский район Красноярского края	7.0
15.X...15.V	18	
62.4	Северо-Енисейский район Красноярского края	7.0
15.X...15.V	18	
63	Иркутская область	6.0
01.XI...30.IV	18	
64	Кемеровская область	6.0
01.XI...30.IV	15	
65	Новосибирская область	5.5
01.XI... 15.IV	12	
66	Омская область	5.5
01.XI... 15.IV	12	
67	Томская область	5.5
01.XI... 15.IV	12	
68	Забайкальский край	6.0
01.XI...30.IV	18	
69	Республика Саха (Якутия)	7.0
15.X...15.V	20	
70	Приморский край	5.5
01.XI...15.IV	12	
71	Хабаровский край (за исключением Охотского района)	5.5
01.XI...15.IV	12	
71.1	Охотский район Хабаровского края	6.5
15.X...30.IV	18	
72	Амурская область	6.0
01.XI...30.IV	15	
73	Камчатский край	6.0
01.XI...30.IV	15	
74	Магаданская область	6.5
15.X...30.IV	18	
75	Сахалинская область (за исключением Курильского, Ногликского, Охинского, Северо-Курильского, Южно-Курильского районов)	5.0
15.XI...15.IV	12	
75.1	Курильский район Сахалинской области	6.0
01.XI...30.IV	15	
75.2	Ногликский район Сахалинской области	6.0
01.XI...30.IV	15	
75.3	Охинский район Сахалинской области	6.0
01.XI...30.IV	15	
75.4	Северо-Курильский район Сахалинской области	6.0
01.XI...30.IV	15	
75.5	Южно-Курильский район Сахалинской области	6.0
01.XI...30.IV	15	
76	Еврейская автономная область	5.5
01.XI...15.IV	12	
77	Чукотский автономный округ	6.5
15.X...30.IV	20	
78	Острова Северного Ледовитого океана и морей районов Крайнего Севера	7.0
01.XI...31.V	20	
79	Республика Адыгея	3.0
01.XII...1.III	5	
80	Республика Калмыкия	5.0
15.X...15.III	10	
81	Краснодарский край	3.0
01.XII...1.III	5	
82	Астраханская область	5.0
15.X...15.III	10	
83	Волгоградская область	5.0
15.X...15.III	10	
84	Ростовская область	4.0
15.XI..15.III	7	
85	Республика Крым	4.0
01.XI..01.III	5	
86	Город Севастополь	4.0
01.XI..01.III	5	

--------------------------------
<1> Названия субъектов Российской Федерации даны в соответствии с Конституцией (Основным Законом) Российской Федерации - России с изменениями на 2018 год.
<2> Значения зимних надбавок учитывают перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 3 января 1983 N 12 "О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 г. N 1029".".

Распоряжение Минтранса России от 06.04.2018 N НА-51-р "О внесении изменений в Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р" {КонсультантПлюс}